{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["设备报价表","主要零部件及易损件报价","设备配置及技术参数要求表","供应商服务要求表","招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表","技术规格偏离表","设备年度招标供应商资质要求"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备报价表","index":0,"n_rows":66,"n_cols":6,"rows_kept":66,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,2,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备投标报价表"]
["设备单品名称","招标方要求","投标单位填写-供应商名称："]
[null,"招标品牌/型号规格/其他要求","响应品牌","响应型号","单价（元）","偏离描述"]
["12V电源（1A）","12V 1A，一线品牌"]
["22寸液晶监视器","支持HDMI/VGA/BNG"]
["32寸液晶监视器","支持HDMI/VGA/BNG"]
["960P网络高清红外半球"]
["960P网络高清红外枪机"]
["960P网络高清红外室外球机","50米"]
["1080P网络高清红外室外球机","50米/H.265编码"]
["POE1080P网络高清红外室外球机","50米/H.265编码"]
["HDMI视频线3米","接头耐抗拉"]
["HDMI视频线5米","接头耐抗拉"]
["HDMI视频线10米","接头耐抗拉"]
["壁挂有源扬声器","12V或220V"]
["防雾型红外枪式摄像机（冻库）","零下-25℃以上"]
["1080P防雾型红外枪式摄像机（冻库）","零下-25℃以上/H.265编码"]
["POE1080P防雾型红外枪式摄像机（冻库）","零下-25℃以上/H.265编码"]
["监控机柜","1800*600*600mm/含主机解码器层板"]
["监控壁挂机柜","12U/600*600mm/含主机解码器层板"]
["监控壁挂机柜","9U/600*600mm/含主机解码器层板"]
["监控吊杆支架2米","伸缩；底部与摄像机配套；"]
["监控吊杆支架3米","伸缩；底部与摄像机配套；"]
["监控吊杆支架4米","伸缩；底部与摄像机配套；"]
["监控硬盘","监控级/3T"]
["监控硬盘","监控级/3T"]
["监控硬盘","监控级/4T"]
["监视器支架","3*3"]
["监视器支架","3*2"]
["监视器支架","3*1"]
["监视器支架","2*2"]
["监视器支架","2*1"]
["嵌入式NVR","取消，选网络硬盘录像机"]
["室外云台摄像机","960P"]
["1080P网络室外云台摄像机","80米/H.265编码"]
["POE1080P网络室外云台摄像机","80米/H.265编码"]
["双路高清解码器","音频与报警输入输出，HDMI/VGA"]
["四路高清解码器","音频与报警输入输出，HDMI/VGA"]
["网络电梯半球","嵌入式安装"]
["1080P网络电梯半球","嵌入式/H.265编码"]
["POE1080P网络电梯半球","嵌入式/H.265编码"]
["网络高清针孔镜头","960P"]
["1080P网络高清针孔镜头","H.265编码"]
["POE1080P网络高清针孔镜头","H.265编码"]
["网络红外半球","960P"]
["1080P网络红外半球","H.265编码"]
["POE1080P网络红外半球","H.265编码"]
["网络红外半球（带音频报警）","带音频报警输入输出"]
["1080P网络红外半球","带音频报警输入输出/H.265编码"]
["POE1080P网络红外半球","带音频报警输入输出/H.265编码"]
["网络红外枪式摄像机4mm镜头","960P"]
["1080P网络红外枪式摄像机4mm镜头","带音频报警输入输出/H.265编码"]
["POE1080P网络红外枪式摄像机4mm镜头","带音频报警输入输出/H.265编码"]
["网络红外枪式摄像机4mm镜头","带音频报警输入输出"]
["1080P网络红外枪式摄像机4mm镜头","H.265编码"]
["POE1080P网络红外枪式摄像机4mm镜头","H.265编码"]
["网络枪式摄像机","960P"]
["1080P网络枪式摄像机","H.265编码"]
["POE1080P网络枪式摄像机","H.265编码"]
["百万高清镜头","2.8-12mm手动变焦"]
["1080P网络鱼眼摄像机","H.265编码"]
["POE1080P网络鱼眼摄像机","H.265编码"]
["16路网络硬盘录像机","8路报警输入"]
["16路网络硬盘录像机","16路报警输入、8盘位、支持编码H.265/H.264"]
["32路网络硬盘录像机","16路报警输入、8盘位、支持编码H.265/H.264"]
["32路网络硬盘录像机","32路报警输入、8盘位、支持编码H.265/H.264"]

{"sheet":"主要零部件及易损件报价","index":1,"n_rows":4,"n_cols":6,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,2,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["主要零部件和易损件报价表"]
["名称","招标方要求：","投标单位填写-供应商名称："]
[null,"招标品牌/规格型号/其他（由招标方填写）","型号响应","品牌响应","单价","偏离描述"]
["机柜层板","配套监控机柜使用"]

{"sheet":"设备配置及技术参数要求表","index":2,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,2,0],[1,2,1,3],[25,0,35,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备配置及技术参数要求表"]
["技术项目","招标方要求","投标单位填写-供应商名称："]
[null,"技术项目要求详细描述（由招标方填写）","对招标要求响应情况具体描述：","偏离描述"]
["1080P网络红外枪式摄像机镜头","CMOS百万像素、200万像素全实时、H.265视频编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~6Mpbs可调；镜头：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm（可选）；2颗点阵式红外灯，防逆光，有效照射距离30米,带音频与报警输入输出（可选），包含支架和电源；支持POE供电（可选）"]
["1080P网络枪式摄像机","200万全实时，内置IR-CUT，低功耗，多接口，3D降噪，H.265，TI方案，200万像素1/3\" CMOS传感器；彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01 Lux@F1.2；支持M12\\M14\\CS接口镜头；支持换滤光片，支持日夜转换，支持光敏电阻信号联动.（不含镜头、支架、护罩），包含电源支持POE供电（可选）"]
["1080P百万高清镜头","1/2.7\" CS接口 2.8-12mm手动变焦，手/自动光圈，200万像素"]
["1080P网络电梯半球","200万像素1/3’CMOS传感器；集切换滤光片，支持日夜转换，感红外，支持光敏电阻信号联动，支持CS接口镜头（可选M12/M14）；彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01 Lux@F1.2，H.265视频编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~6Mpbs可调，200万及以下25帧（全实时），支持1~25帧/秒可调；支持POE供电（可选）"]
["1080P网络红外半球","200万像素1/3’CMOS传感器；集切换滤光片，支持日夜转换，感红外，支持光敏电阻信号联动，支持CS接口镜头（可选M12/M14）；彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01 Lux@F1.2，H.265视频编码，支持双码流，AVI格式；支持码流0.1M~6Mpbs可调，200万及以下30帧（全实时），支持1~30帧/秒可调；支持POE供电（可选），带音频与报警输入输出（可选）"]
["壁挂有源扬声器","采用DC12V或AC220V供电方式，结构合理、美观大方，壁挂式安装，最大功率15W，与摄像机音频输出配套使用。"]
["1080P网络鱼眼摄像机","方位视场角：0°～360°；俯仰视场角：0°～-90°；灵敏度：3Lux@ F2.0(彩色)/0.3Lux@ F2.0(黑白)；日夜转换：ICR自动切换；视频压缩编码：H.265；全景显示：支持全景视频/旋转；电子变焦；接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；通信协议：支持TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP/RTSP，PPPoE ，SMTP，NTP；告警接口：1路输入,1路输出；工作电压：POE 或DC12V±10%；防护等级：IP50"]
["网络高清针孔镜头","CMOS百万像素、200万像素全实时、H.265视频编码，支持双码流，AVI格式；POE供电（可选）"]
["1080P防雾型红外枪式摄像机（冻库）","200万全实时，适应温度零下-25℃以上，内置IR-CUT，低功耗，多接口，3D降噪，H.265，TI方案，200万像素1/3\" CMOS传感器；彩色0.1Lux@F1.2，黑白0.01 Lux@F1.2；支持M12\\M14\\CS接口镜头；支持换滤光片，支持日夜转换，支持光敏电阻信号联动.（不含镜头、支架、护罩），包含电源支持POE供电（可选）"]
["1080P室外云台摄像机","200万像素靶面CMOS传感器,4PCS大功率晶元点阵(80米);内置IR-CUT,支持日夜转换,感红外,嵌入式RTOS设计,TI365/368达芬奇高性能DSP,纯硬压缩,看门狗,32M FLASH,128M DDR2;200万像素30帧（全实时）,红外距离可达80米远，4组红外灯采用自动、全开和全关三种模式，默认为自动模式，最小照度：0.017Lux@<F1.6AGC ON>0Lux with IR，"]
["1080P网络高清红外室外球机","200万像素靶面CMOS传感器,4PCS大功率晶元点阵(50米);内置IR-CUT,支持日夜转换,感红外,嵌入式RTOS设计,TI365/368达芬奇高性能DSP,纯硬压缩,看门狗,32M FLASH,128M DDR2;200万像素30帧（全实时）,红外距离可达50米远，两组红外灯采用自动、全开和全关三种模式，默认为自动模式，最小照度：0.017Lux@<F1.6AGC ON>0Lux with IR，"]
["网络硬盘录像机（NVR）","支持16和32路百万高清视频，同时带有16路或32路报警输入；包含4个和8个盘位硬盘接口，采用RJ45接入，支持TCP/IP等多种网络协议。可兼容2T/3T/4T硬盘，支持H.265与H.264视频编码录像；存储录像不低于15天"]
["监控硬盘","监控级硬盘容量3T和4T；接口：SATA；转速：5900；缓存：64M； "]
["22寸液晶监视器","监控专用高清液晶监视屏，满足摄像机像素"]
["32寸液晶监视器","监控专用高清液晶监视屏，满足摄像机像素"]
["双路高清解码器","支持2路高清解码，可单屏显示32路D1/16路1080P/8路1080P/4路1080P画面，支持音频解码和RS485通讯协议，支持TCP/IP等多种网络协议；支持H.265与H.264视频编码录像；1080P兼容可选720P显示。"]
["四路高清解码器","支持4路高清解码，可单屏显示32路D1/16路1080P/8路1080P/4路1080P画面，支持音频解码和RS485通讯协议，支持TCP/IP等多种网络协议；支持H.265与H.264视频编码录像；1080P兼容可选720P显示。"]
["机柜","19寸标准机柜；12U\\9U壁挂机柜"]
["HDMI视频线","3米\\5米\\10米可选；"]
["监控吊杆支架","根据安装高度可选择 2米\\3米\\4米且可伸缩；吊杆底部与摄像机配套连接；"]
["监视器支架","根据现场安装监视器情况提供规格2*1、2*2、3*1、3*2、3*3可选；支架可现场拼接成一体型（规格例：2*1为2层*3列）"]
["电源","12V 1A监控标准电源，一线品牌"]
["设备特性要求","收货通道的货物每次通过扫描，后端监视器对应的画面提示货物信息，实现数据叠加效果，且同步录像显示"]
[null,"收货通道单向或双向语音对讲效果。实现区域对门店单向实时对讲效果"]
[null,"收银通道的监控需要与扫描器联动，商品通过收银台扫描时，后端监视器对应画面提示货物信息，实现数据叠加效果；此功能由乙方配合甲方开发；"]
[null,"远程视频传送，要求图像清晰、流畅"]
[null,"每一通道均可设定移动检测区域（30*24）"]
[null,"客户端支持远程控制，用户数不低于500户"]
[null,"硬盘配置监控专用硬盘，4T硬盘满载可录像90天。"]
[null,"客户端支持远程语音，支持摄像机报警预警弹屏；"]
[null,"网络硬盘录像机支持H.265与H.264视频编码摄像机"]
[null,"客户端能即时回放30-60秒内录像。"]
[null,"网络硬盘录像机与客户端回放具有智能人像识别功能（跳过静态时间段）。"]
["其他要求","免费提供软件及软件版本的升级，并提供技术支持，新店免费提供上门技术支持。"]

{"sheet":"供应商服务要求表","index":3,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,2,0],[1,2,1,3],[12,0,13,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["供应商服务要求表"]
["服务项目","招标方要求","投标单位填写-供应商名称："]
[null,"项目要求详细描述","供应商对招标要求响应描述：","偏离描述"]
["赠送条款","无"]
["免费质保期","免费保修不低于3年，且免费提供软件及软件版本升级服务"]
["交货期和交货地点","供应商收到订单或合同签订后10日内到货，交货地点由甲方指定"]
["响应时间","7*24小时相应"]
["付款","按合同所规定的全部货物到货并安装调试至正常使用，并经甲方确认无误后，乙方向甲方提供送货单、全额发票、合同复印件及有甲方签字盖章的验收单，甲方在收到正确付款资料后30个工作日内支付乙方合同总额的95%；剩余5%为质保金，保修期满后支付质保金；之前有合作的供应商可在到货验收后支付全额货款；"]
["售后服务","免费质保期内提供7*24小时上门服务；投标方在国内一线城市均需设有服务网点，网点服务人员不低于2人\n质保期内如货物经过3次维修仍不能达到正常使用标准，则投标方免费更换合同内合格产品；因人为原因造成的损坏，由投标方负责免费维修，但更换的零配件费用由招标方承担或招标方自行购置零配件；售后服务响应时间不超过1个工作日，若不能用传真及电话解决，投标方应在2个工作日内派人到现场解决问题，如果在2个工作日内无法解决问题，需提供备机。投标方需建立设备维护维修记录和档案，并由双方签字确认；在质保期内，如需返修产品货运费由投标方全部承担；在质保期外，对损坏的配件在接到甲方通知的8小时内给予解决报价，价格不得高于市场价格及与甲方商议时的投标价格。并且在15天内进行更换到位；在质保期外，返修产品返回维修货运费由乙方承担，发回使用由甲方承担货运费。"]
["配件要求","提供设备的配件必须在6年内都有配件进行更换，供货周期不得超过5天。"]
["培训要求","投标方需提供免费培训，并应积极配合招标方的人力培训计划，对所提供的设备进行操作、维护等不同层次的培训工作，并提供相关培训资料。培训次数为每年不低于1次/年，培训时间和地点由双方另行协商。"]
["安装及验收","招标方负责安装、投标方免费协助调试与验收。"]
["其他要求","报价需含17%增值税"]
[null,"中标方必须对其提供的所有产品8年内包修"]

{"sheet":"招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表","index":4,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,3,8],[8,0,8,8],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表"]
["投标单位全称："]
["序号","名称","品牌/型号","制造商","国籍","技术参数","详细性能描述","采购设备配置要求","具体偏离  内容、范围"]
["主要部件："]
[null,"机柜层板","与机柜同品牌",{"$nulls":3},"配套监控机柜使用"]
[]
[]
[]
["主要材料："]
[]
[]
[]
[]
["辅助材料："]

{"sheet":"技术规格偏离表","index":5,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[7,0,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["技术规格偏离表"]
["投标单位全称："]
["序号","名称","招标文件条目号","招标规格","投标规格","偏离","说明"]
[]
[]
[]
[]
["说明：如投标文件与招标文件要求一致，可说明无偏离。"]

{"sheet":"设备年度招标供应商资质要求","index":6,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,5,10],[5,11,7,11],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[10,0,10,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                           供应商资质要求表"]
["设备年度招标供应商资质要求"]
["招标项目：2018年度监控设备招标"]
["投标单位全称："]
["联系人、电话、邮箱："]
["供应商基本要求（品类根据各类设备选择以下资质项目，并填写具体要求。如需增加资质项目，加在“备注栏”",{"$nulls":10},"备注"]
[null,"企业注册资金要求（万元）","企业员工人数要求","年销售额要求","市场占有率要求","企业经营面积要求","企业成立时间要求","主要检测设备要求","主要生产产品要求","研发人员要求","认证资质要求"]
[]
["招标方要求",1000,100,"1亿元","市场主流品牌","1000平米","无",null,"产品自主生产","5人以上"]
["投标方填写"]
["投标单位填写注意事项：                                                                                                  按照以上项目填写，不要删除行和列，不需要填写的空白即可。此表以电子版存入优盘与招标资质资料一并提交。"]